‘05년도 하반기 구매조건부 신제품개발사업 과제

기 관 명 :	한국석유공사-1

1. 분 야 : 소프트웨어

2. 개발제품명 : 저류층관리 및 가스생산 관리 통합 소프트웨어

3. 적용제품

○ 기능

동해-1 가스전의 저류층 자료 데이터베이스 관리 및 모델링, 생산정․ 파이프라인 운영 시뮬레이션․생산 시설 시뮬레이션 및 문제점 대처 등의 기능을 통합하여 운용할 수 있는 Windows 기반의 저류층관리 및 가스생산 관리 소프트웨어

저류층, 생산정, 파이프라인, 생산시설 운용시 발생할 수 있는 문제점을 미리 예측하고 분석

가스전의 생산량 할당, 유정보수작업 설계, 추가 생산 설비 등과 같은 저류층 관리 업무에 활용

생산 시설의 최적화에 이용하여 동해-1 가스전을 안정적으로 운영하고 가스 회수율을 최대화

4. 개발할 내용

○ 현황

현재 저류층 관리 및 생산 관리용 소프트웨어 사용 목록

이 름	PIPESIM	GeoFrame	HYSYS	OFM	ECLIPSE
제작사	Schlumberger	Schlumberger	Aspen Tech.	Schlumberger	Schlumberger

다양한 종류의 소프트웨어의 기능을 통합한 소프트웨어 개발 필요

○ 개발할 내용

저류층 시뮬레이션

지질 모델과 저류층 특성파악 모델을 토대로 모의 생산시험 수행

저류층의 과거 및 현재 생산 추이 분석/미래의 생산추이 예측

현재 알려진 생산기법이나 또는 미래에 경제적으로 적용가능한 생산 기법을 통한 가스 및 컨덴세이트 매장량 및 회수율 평가

저류층 생산거동 예측

시추공별 압력 및 생산 거동 분석/현장에서 기록되는 각종자료 분석

전체적인 가스생산량 예측

- 가스전 파이프라인 유동 모델링

Nodal Analysis/유체 분석

단일 파이프라인 다상유동 묘사

지상에 있는 단상 및 다상유동 네트워크 시스템의 분석 및 최적설계에 적용

가스 리프트 설계 방법 모델링

동해-1 가스전 자료를 이용한 유동 시스템 모델링

- 생산시설 공정 처리 및 운영

공정 흐름의 최적화

다양한 공정 모델의 구성 및 배열 모사

각종 기기/장치의 이론적 설계와 실제 기기/장치 size의 적정성 확인

공정 조건 변화의 debottlenecking 및 troubleshooting

운전 중 새로운 control parameter들의 결정

5. 개발목표(성능, 규격, 기술수준 등 개발 세부내용)

○ 성능

결과 예측 정확도가 현재 상용화된 소프트웨어의 정확도 수준

○ 규격

Windows 상에서 실행 가능

사용자 편의를 위한 GUI(Graphic User Interface) 기반의 작업 환경

○ 기술수준

상기 개발할 내용의 기술 구현 가능

기존 사용 소프트웨어들과 자료 호환 가능

저류층 특성부터 생산 시설까지 데이터 단위, 입출력 형식의 일관성 및 호환성 유지

데이터베이스화 되어 저장되는 파일은 MS Office Access 또는 Excel 파일로도 호환 가능

도표 및 보고서 형식의 출력 가능

○ 구매조건

구매시 및 구매후 주기적인 사용자 교육

매년 소프트웨어 버전 업그레이드

6. 구매예정액(연간/ 총금액)

○ 교체시기(계약방법) : 구매후 연간유지 보수 계약 또는 연간 임대 계약

○ 단가 추정치 : 198,000,000원 (년간, 1set 당)

사유 : 크게 ECLIPSE, OFM+PIPESIM, HYSYS의 세 가지 소프트웨어가 가스전관리 업무에 주요역할을 하고 있고, 년간 임대형식으로 지속적 구매 효과를 갖는 HYSYS 임대비를 기준으로 그 3배로 추정함.

○ 소요물량 : 2set 이상

소요처 : 가스생산사업처, 가스전관리사무소 및 기타 관련 부서

7. 개발기간 : 2005. 10월 ~ 2007. 9월 (24개월, 추정)

8. 비고

○ 결과 예측의 정확도가 현재 상용화된 소프트웨어의 정확도 수준이어야 함.

9. 문의처 및 담당자, 연락처

○ 한국석유공사 가스생산사업처 선동수 과장    (전화) 031-380-2665

‘05년도 하반기 구매조건부 신제품개발사업 과제

기 관 명 :	한국석유공사-2

1. 분야 : 기계(해상)

2. 개발제품명 : 브이호스용 Floater(END, BODY Float for 24“ Buoy Hose)

3. 적용제품명 : 원유 입출하용 수중 Hose

4. 개발할 내용

- 해상 입출하 시설인 Buoy Hose의 부력유지용 Float 제작

5. 개발목표(성능, 규격, 기술수준 등)

1) Material

- Material Of Outer Shell :  Polyethylene

- Floatation Material      :  Rigid Polyurethane Monocellular

Foam

- King Pin    :  Galvanized or stainless Steel Pipe (75 Microns)

JIS G3454 STPG38

- Draw Gear  :  Galvanized or stainless Rolled Steel (75 Microns)

JIS G3101 SS41

2) Color Of Shell : Orange

3) Dimension

ITEM	FOR HOSE SIZE (INCH)	DIMENSION(mm)				Weight & Buoyancy(kg) For 45M Deep Water		REMARKS
		ID	OD	B	K	Weight	Net Buoyancy
END	24" END	944	1,350	850	203	156	409

ITEM	FOR HOSE SIZE (INCH)	DIMENSION(mm)				Weight & Buoyancy(kg) For 45M Deep Water		REMARKS
		ID	OD	B	K	Weight	Net Buoyancy
BODY	24"BODY	774	1,180	600	203	92	246

6. 구매예정액

- 수량 : 기종당 5 set/3년 총 10 set/3년

- 구매예정액 : 30백만원/3년 예상

7. 개발기간 : 1년

8. 비고

수중에 설치되는 설비로 정확한 Dimension이 요구되며,

Weight 및 Buoyancy가 정확해야함.

9. 문의처 : 한국석유공사 석유비축처 박우석       (전화) 031-380-2727